**LIMBAŽU 2.PIRMSSKOLAS IESTĀDE “KĀPECĪTIS”**

Zāles iela 6, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001

**UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU IEPIRKUMAM**

Limbažu novada pašvaldība uzaicina Jūs iesniegt savu cenu piedāvājumu iepirkumam “Limbažu 2.pirmsskolas izglītības iestādes “Kāpēcītis” nojumes izbūve“

Līguma izpildes termiņš –2 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

Līguma izpildes vieta – Limbažu 2.pirmsskolas izglītības iestāde, Zāles iela 6, Limbaži.

Līguma apmaksa – līguma apmaksa tiek veikta 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar **viszemāko cenu**, katrā iepirkuma priekšmeta daļā.

Piedāvājumus iepirkumam var iesniegt līdz 2018.gada 18.jūlija pulksten 11:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

1. iesniedzot personīgi Limbažu 2.pirmsskolas izglītības iestādē “Kāpēcītis” Zāles iela 6, Limbaži, Limbažu novads;
2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Limbažu 2.pirmsskolas izglītības iestādei “Kāpēcītis”, Zāles iela 6, Limbaži, Limbažu novads;
3. nosūtot ieskanētu pa e-pastu (limbazu\_2pii@limbazi.lv) un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu.

Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.

Pielikumā: 1. Tehniskā specifikācija uz 3 lapām.

2. Piedāvājuma veidlapa uz 1 lapas.

Pretendentam iesniedzamie dokumenti:

1. Piedāvājuma veidlapa.
2. Tāme atbilstoši specifikācijā pievienotajiem darbu apjomiem, kas sastādīta atbilstoši Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

Iepirkuma “Limbažu 2.pirmsskolas izglītības iestādes “Kāpēcītis” nojumes izbūve”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Visi tehniskajā specifikācijā minētie materiāli vai izstrādājumi ir uzrādīti ar mērķi sagatavot pietiekami precīzu un skaidru līguma priekšmeta aprakstu, kas ir jālieto kopā ar vārdiem “vai ekvivalents”, pat ja tas kādā no vietām nav šādi norādīts.
2. Izvēloties ekvivalentu materiālu vai izstrādājumu, tas ir skaidri jānorāda tāmes attiecīgajā rindā un jāpievieno piedāvājumam (salīdzinošā veidā) dokumenti, kuri apliecina piedāvāto materiālu vai iekārtu ekvivalentās tehniskās īpašības (tehniskie parametri, materiālu pases u.c. dokumenti).
3. Tehniskajā specifikācijā norādīto darbu izpilde, detaļas, būves elementa vai izstrādājumu uzstādīšana ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, būves elementa vai izstrādājuma gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgā būves elementa drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām un ietverot visus nepieciešamos būvdarbus konkrēta darba izpildei.
4. Pretendentam, ņemot vērā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvniecībai un objekta pilnīgai nodošanai.
5. Darbi veicami saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām.
6. Piegādātajām iekārtām un veiktajiem darbiem jānodrošina garantija 36 (trīsdesmit seši) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Pielikumā: Skices .pdf formātā.

**DARBU APJOMI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Darbu nosaukums** | **Mērvienības** | **Daudzums** |
|  | Grīdas sijas 120x200mm, GL24 imprignētas | m3 | 0,42 |
|  | Grīdas sijas 60x200mm, GL24 imprignētas | m3 | 0,40 |
|  | Terases dēļi telpas iekšpusē 30x136mm | m3 | 0,43 |
|  | Latas 25x45mm | m3 | 0,07 |
|  | Grīdas siju izgatavošana | m3 | 0,82 |
|  | Grīdas siju savienojumu izgatavošana | m3 | 0,42 |
|  | Terases sijas 45x95mm imprignētas | m3 | 0,45 |
|  | Terases siju izgatavošana | m3 | 0,45 |
|  | Statņi 120x120mm | m3 | 0,52 |
|  | Sienu sijas 120x200mm, GL24 | m3 | 0,04 |
|  | Jumta sijas 120x200mm, GL24 | m3 | 0,19 |
|  | Apdares dēļi 26x136mm, ārējie | m3 | 0,66 |
|  | Latas 45x30mm | m3 | 0,09 |
|  | REMMERS HK Lasur (2257 - pelēks) | L | 6,00 |
|  | REMMERS HK Lasur (2268 - balts) | L | 10,00 |
|  | Statņu izgatavošana | m3 | 0,52 |
|  | Sienu, jumta siju izgatavošana | m3 | 0,23 |
|  | Ārējo apdares dēļu slīpēšana | m2 | 25,38 |
|  | Ārējo apdares dēļu krāsošana, 1x | m2 | 50,76 |
|  | Ārējā apšuvuma dēļu montāža | m2 | 25,38 |
|  | Līmēto būvdetaļu krāsošana, 1x | m2 | 50,00 |
|  | Kopturis 120x200mm, GL24 | m3 | 0,07 |
|  | Spāres 60x200mm, GL24 | m3 | 0,27 |
|  | Jumta sijas 120x200mm, GL24 | m3 | 0,23 |
|  | Jumta sijas 60x160mm, GL24 | m3 | 0,29 |
|  | Gala nosegdēļi 45x200mm | m3 | 0,27 |
|  | Latas 45x45mm | m3 | 0,07 |
|  | Latas 70x22mm | m3 | 0,08 |
|  | Parapeta dēlis 95x45mm | gb | 0,08 |
|  | OSB 15mm | m2 | 19,82 |
|  | REMMERS HK Lasur (2257 - pelēks) | L | 3,00 |
|  | REMMERS HK Lasur (2268 - balts) | L | 6,00 |
|  | Kopturu izgatavošana | m3 | 0,07 |
|  | Spāru izgatavošana | m3 | 0,27 |
|  | Iezāģējumu izveide spārēs | m3 | 0,27 |
|  | Jumta siju izgatavošana | m3 | 0,52 |
|  | Līmēto būvdetaļu krāsošana1x | m2 | 95,00 |
|  | Siju kurpes 60mm | Gb | 26,00 |
|  | Skrūves 4,2\*30 | Gb | 1000,00 |
|  | Skrūves 3,5\*40 | Gb | 1000,00 |
|  | Enkurnaglas | gb | 250,00 |
|  | Transports koka konstrukcijām | Kmpl | 1 |
|  | Transports montāžas brigādei | Kmpl | 1 |
|  | Dzelbetona pamatu stabiņu izveide 200mm caurulēs | Kmpl | 1 |
|  | Profils: KBE 70 durvis  Profilu krāsa: Golden oak (zelta ozols, ren.  2178-001) / balta  Stikla pakete: 4cf / 16 / 4LowE (Pakete ar selektīvo stiklu, Ug=1.1)  Furnitūra: greenteQ durvju eņģe, brūna, 1 p.  Atslēga  Nestandarta drenāža  Uw <= 1.35. | gb | 1 |
|  | Profils: KBE 70  Profilu krāsa: Golden oak (zelta ozols, ren.  2178-001) / balta  Stikla pakete: 4cf / 16 / 4LowE (Pakete ar selektīvo stiklu, Ug=1.1)  Drenāža ārā  2x Savienotaj profils, 1640mm x 1gab.  Uw <= 1.50 | Gb | 1 |
|  | Profils: KBE 70  Profilu krāsa: Golden oak (zelta ozols, ren. 2178-001) / balta  Stikla pakete: 4cf / 16 / 4LowE (Pakete ar selektīvo stiklu, Ug=1.1)  Drenāža ārā  Uw <= 1.32. | gb | 1 |
|  | Ēkas komplekta uzstādīšana | kompl | 1,00 |
|  | TECHNONICOL Ecofleks PV 3.0 kg EPP, plakano jumtu  segums, apakšklājs 10m2 | ruļļi | 3,00 |
|  | TECHNONICOL Ecofleks V 4.0 kg HKP, plakano jumtu  segums, virsklājs 10m2 | ruļļi | 3,00 |
|  | Guttagliss PVC SINUS TYP 09 caurspīdīgs | m2 | 11,36 |
|  | Ēkas otreizējā krāsošana ar starpslīpēšanu | obj | 1,00 |

**PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA**

**\_\_\_.\_\_\_\_.2018. Nr.\_\_\_\_\_\_**

**Pamatojoties uz saņemto uzaicinājumu, iesniedzam piedāvājumu iepirkumam “Limbažu 2.pirmsskolas izglītības iestādes “Kāpēcītis” nojumes izbūve”.**

1. **INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums**  **vai vārds, uzvārds** |  |
| **Reģistrācijas Nr.** |  |
| **Būvdarbu vadītāja vārds, uzvārds, sert. Nr.** |  |
| **Pretendenta bankas rekvizīti** |  |
| **Adrese** |  |
| **Tālr., faksa Nr.** |  |
| **Pretendenta būvdarbu vadītāja vārds, uzvārds, sert.nr.** |  |
| **Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats** |  |

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_