Cenu aptauja

**“****Kanalizācijas notekūdeņu skaitītāja akas izgatavošana un piegāde”**

NOLIKUMS

Identifikācijas Nr: LS 2025/23

Cenu aptauju rīko SIA “LIMBAŽU SILTUMS”, vienotais reģistrācijas Nr.40003006715, juridiskā adrese: Jaunā iela 2A, Limbaži, Limbažu novads, Latvija, LV-4001, tālrunis 64070514, e-pasta adrese: info@limbazusiltums.lv (turpmāk – Pasūtītājs).

1. **Cenu aptaujas priekšmets:** Saimnieciskās kanalizācijas notekūdeņu skaitītāja akas izgatavošana un piegāde.
2. **Identifikācijas numurs: LS 2025/23**
3. **CPV kods**: 90000000-7
4. **Pasūtījuma izpildes laiks un piegādes vieta:** 20 dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Piegādes vieta - Jaunā iela 2A, Limbaži, Limbažu novads.
5. **Piedāvājuma iesniegšana:** Pretendentiem piedāvājumus ir jāiesniedz **līdz 05.06.2025. plkst. 09.00**, personīgi SIA “LIMBAŽU SILTUMS”, Jaunā iela 2A, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001, trešajā stāvā, nosūtot pa pastu vai nosūtot piedāvājumu elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu iepirkumi@limbazusiltums.lv.
6. Nolikums ir pieejams tiešsaistē SIA “LIMBAŽU SILTUMS” interneta vietnē [www.limbazuslitums](http://www.limbazuslitums).lv sadaļā *„Iepirkumi”* un Limbažu novada interneta vietnē [www.limbazunovads.lv](http://www.limbazunovads.lv).
7. **Ieinteresēto Pretendentu jautājumi par nolikumu un tā pielikumiem iesniedzami:** Iepirkumu komisijai Jaunā iela 2A, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001, vai elektroniski uz e-pastuiepirkumi@limbazusiltums.lv. Kontaktpersonas N. Zaķis - 29476636.
8. **Apmaksa:** pēc pasūtījuma izpildes 5 (piecu) darba dienu laikā.
9. **Piedāvājumu izvēles kritērijs:** piedāvājums ar **viszemāko cenu.**

Pielikumā:

1. pielikums – Tehniskā specifikācija/darba uzdevums

1.pielikums

**Tehniskā specifikācija/darba uzdevums**

Izgatavot un piegādāt skaitītāja aku (materiāls PE, PP) ar siltinātu vāku;

- aka pilnā komplektācijā ar uzstādītu elektromagnētisko plūsmas mērītāju KROHNE vai analogs (maksimālā caurejošā plūsma līdz 10m3/h);

- skaitītāja nolasīšanas mezgls virs zemes ne tālāk kā 3m no skaitītāja akas;

- ienākošā/izejošā cauruļvada diametrs 50 mm, PE caurule;

- ienākošā/izejošā cauruļvada dziļums no skaitītāja akas virsmas ne lielāks kā 1,3 m;

- skaitītāja montāžas mezglam paredzēt nepieciešamos veidgabalus, iespējamai skaitītāja nomaiņai;

- skatītāja akas diametrs atkarībā no uzstādītā skaitītāja un uzstādītiem veidgabaliem.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Nosaukums | Kopējā piedāvājuma cena (*euro*) bez PVN |
| 1. | Kanalizācijas notekūdeņu skaitītāja akas izgatavošana un piegāde |  |
| **2.** | PVN |  |
| **3.** | Summa kopā |  |

Pretendenta pārstāvis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(amats) (vārds, uzvārds/ paraksts)*

Datums: