[image: ]LIMBAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA
ALOJAS APVIENĪBAS PĀRVALDE
Reģ. Nr. 40900040462; Jūras iela 13, Aloja, Limbažu novads, LV-4064; 
E-pasts aloja@limbazunovads.lv; tālrunis 28633673

     
UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU CENU APTAUJĀ

[bookmark: _Hlk132969804][bookmark: _Hlk224568166][bookmark: _Hlk224564963][bookmark: _Hlk224564257][bookmark: _Hlk224564295]	Limbažu novada pašvaldības Alojas apvienības pārvalde, uzaicina Jūs iesniegt savu cenu piedāvājumu, cenu aptaujā “Paaudžu pietura - Sporta un aktīvās atpūtas laukuma izveide Salacas ielā 9, Staicelē, Limbažu novada pašvaldības sabiedrības līdzdalības budžeta projektu realizācijas ietvaros”. 

· Līguma izpildes termiņš – 3 (trīs) mēnešu laikā pēc līguma parakstīšanas.
· Līguma izpildes vieta –  Salacas ielā 9, Staicele, Limbažu novads, LV- 4043
·    Līguma apmaksa – pasūtītājs veic samaksu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.
· Pretendentam, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, jāparaksta pasūtītāja sagatavotais līgums un ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas un jāiesniedz pasūtītājam parakstīts iepirkuma līgums. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminēto dokumentu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.
· Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

Piedāvājumus cenu aptaujai var iesniegt līdz 2026. gada 28.  jūlijam plkst. 10:00. 

Piedāvājumi var tikt iesniegti:
1. [bookmark: _Hlk224568851]iesniedzot personīgi  Alojas apvienības pārvaldē Jūras ielā 13, Alojā,  vai Alojas apvienības pārvaldes Staiceles pilsētas un pagasta klientu apkalpošanas centrā Lielā iela 7, Staicele, Limbažu novads, LV-4043;
1. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Alojas apvienības pārvaldē Jūras ielā 13, Alojā  vai Alojas apvienības pārvaldes Staiceles pilsētas un pagasta klientu apkalpošanas centrs  Lielā iela 7, Staicele, Limbažu novads, LV-4043;
1. nosūtot ieskanētu pa e-pastu (staicele@limbazunovads.lv) un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu;
1. nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu (staicele@limbazunovads.lv);
1. Persona, ar kuru sazināties neskaidrību gadījumā – Erlens Mahts, tālr. 26568221. e-pasts: erlens.mahts@limbazunovads.lv 

Prasības pretendentam iesniedzot piedāvājumu:
1. Pretendents (apakšuzņēmēji un katrs piegādātāju apvienības dalībnieks) ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām (3. pielikums).
- Ārvalstu pretendentam (komersantam) - komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija vai cits līdzvērtīgs dokuments.
- Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad iesniedzams apliecinājums, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks atzīta par atklāta konkursa uzvarētāju, tā reģistrēsies Komercreģistrā (vai pielīdzināmā iestādē ārvalstīs), vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu ne vēlāk kā 10 dienu laikā no dienas, kad saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma regulējumu Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu. Minēto termiņu var pagarināt, ja attiecīgais ārvalsts pretendents iesniedz pierādījumus tam, ka attiecīgajā mītnes valstī reģistrācijas procesam nepieciešams ilgāks laiks.
-  ja piedāvājumu iesniedz pretendents - fiziska persona ar patstāvīgās prakses tiesībām, tam ir jābūt reģistrētai saimnieciskajai darbībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz dienai, kad Pasūtītājs tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu.
Attiecībā uz Latvijā reģistrētu pretendentu komisija pārbaudi veiks pēc Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienesta saimnieciskās darbības veicēju datu bāzē norādītās informācijas.
2. [bookmark: _Hlk235089366]Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2023., 2024., 2025. un 2026. gada periodā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) (vai īsākā, ņemot vērā pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku), ir īstenojis vismaz 1 (viena) līguma izpildi, kura ietvaros ir veikta labiekārtojumu elementu piegāde un uzstādīšana vismaz 3 000 EUR bez PVN apmērā.
Piezīme. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad vismaz vienam no visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem ir jābūt nolikuma prasībai atbilstošai pieredzei. Ja piegādātāju apvienība minētās prasības izpildē ir balstījusies uz savu dalībnieku, tad, lai balstīšanās būtu pierādīta, šim personu apvienības dalībniekam līguma izpildē jāveic attiecīgie darbi.
Vismaz 1 (viena) pozitīva atsauksme, kuru izsniedzis pasūtītājs, kas apliecina pretendenta pieredzi labiekārtojumu elementu piegādē un uzstādīšanā, kurā norādīts līguma apjoms, summa un izpildes laiks, pasūtītājs un pasūtītāja kontaktpersona, kura pilnvarota apstiprināt atsauksmē minēto informāciju, tālruņa Nr. vai pieņemšanas-nodošanas akta kopija, vai cits dokuments, no kura pasūtītājs var pārliecināties par līguma izpildi, kurā norādīts apjoms un kopējā  līguma summa  - Pretendenta kvalifikācijas veidlapa (5. pielikums).
3. Tehniskais piedāvājums – Pretendents iesniedz aizpildītu Tehniskā piedāvājuma veidlapu (6. pielikums) saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām (1. pielikums).
4. Finanšu piedāvājums – Pretendents iesniedz aizpildītu Finanšu piedāvājumu saskaņā ar uzaicinājuma prasībām (3. pielikumu).
Objekta apsekošanas akts – Pretendents iesniedz aizpildītu apsekošanas veidlapu. Ja Pretendents nav veicis objekta apsekošanu, tad Pretendentam nav tiesību iesniegt Pasūtītājam pretenzijas par nepilnībām un neprecizitātēm, kas radušās paaudžu pietura - Sporta un aktīvās atpūtas laukuma izveides laikā.



Pielikumā: 	1. Tehniskā specifikācija; 
		2. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu;
		3. Pieteikuma veidlapa un Finanšu piedāvājums;
                        4. Objekta apsekošanas akts;
		5. Kvalifikācijas veidlapa;
                        6. Tehniskā piedāvājuma veidlapa.

              














[bookmark: _Hlk132970064]Pielikums Nr. 1
[bookmark: _Hlk196910926][bookmark: _Hlk224567209]Cenu aptauja  “Paaudžu pietura - Sporta un aktīvās atpūtas laukuma izveide Salacas ielā 9, Staicelē, Limbažu novada pašvaldības sabiedrības līdzdalības budžeta projektu realizācijas ietvaros”


TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
	
	
1. * Darbi veicami saskaņā ar nolikuma Tehniskajā specifikācijā norādītajiem darbu apjomiem.
2. * Izpildītājs garantē 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu veiktā darba, materiālu un iekārtu kvalitātes garantiju un novērš garantijas laikā radušos defektus vai neatbilstības visām uzstādītajām rotaļu ierīcēm un to stiprinājumiem un darbam.
3. * Izpildītājam, parakstot Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, jāiesniedz pielietoto materiālu ekspluatācijas īpašību deklarācijas, iekārtu tehniskās pases, ekspluatācijas un lietošanas instrukcijas latviešu valodā.
4. * Piedāvājumā jānorāda katras pozīcijas izmaksas, ievērtējot papildus izmaksas, kas var rasties
5. darbu laikā, lai panāktu norādīto darba pozīciju izpildi. Detaļu izmēri precizējami uz vietas.
6. * Ierakuma izveide veicama akurāti, nebojājot esošo iekārtu pamatus. Pēc Darbu pabeigšanas jāsakārto to laikā skartā teritorija, atjaunojot to sākotnējā vai labākā stāvoklī, tai skaitā atjaunojot zaļo zonu, un jāaizvāc materiālu pārpalikumi. 
7. * Objektā pastāvīgi jānodrošina kārtība un tīrība. Pēc pirmā aizrādījuma ir jālikvidē trūkumi.
8. * Izpildītājs aprīkojuma uzstādīšanas laikā nedrīkst atstāt brīvi pieejamus, nepabeigtus aprīkojuma elementus vai bīstamas vietas. Darbu izpildes laikā rotaļu laukuma teritorijai jābūt norobežotai ar brīdinājuma lentu vai konstrukcijām.
9. * Izpildītājs nozīmē atbildīgo darbinieku par darba drošību un kārtību objektā. Izpildītājs nepieļauj nepiederošu personu iekļūšanu objektā, kā arī seko, lai Darbu veikšanas laikā netiktu radīti bojājumi trešo personu īpašumiem. Radītie bojājumi nekavējoties jānovērš.
10. * Jebkurā darbu izpildes stadijā nepieciešams saudzīgi izturēties pret Pasūtītāja īpašumu un paredzēt nepieciešamo aizsardzību pret bojājumiem citām darbu zonā esošam komunikāciju un infrastruktūras objektiem.
11. * Pretendents iesniedz tehnisko piedāvājumu, kur precīzi norādīti visi rotaļiekārtu izmēri un iekārtu apraksts saskaņā ar pielikumu. 
* Pretendents ir tiesīgs piedāvāt piegādāt un uzstādīt bērnu rotaļiekārtu aprīkojuma analogu, kas kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā materiālu specifikācijas sarakstā minētie. Tehniskajā piedāvājumā veidnē obligāti jāpievieno aprīkojuma specifikācija, lai komisija var izvērtēt pretendenta piedāvātā aprīkojuma atbilstību tehniskajai specifikācijai un tos ļauj uzskatīt par funkcionālo īpašību un izturības ziņā līdzvērtīgiem vai labākiem.
* Atļauts piedāvāt ekvivalentus izejmateriālus, norādot informāciju par tiem un iesniedzot izvērtēšanai īpašību raksturojumu, kas tos ļauj uzskatīt par funkcionālo īpašību un izturības ziņā līdzvērtīgiem vai labākiem.
* Piedāvāto rotaļlaukuma elementu (turpmāk – iekārtu) izmēri drīkst atšķirties no specifikācijā norādītajiem līdz 5 % apmērā palielinājumam vai samazinājumam (rēķinātā amplitūda tiek vērtēta pieskaitot vai atņemot 5 % izmēram, kas norādīts tehniskajā specifikācijā pie prasībām). Pieļaujama lielāka amplitūda (bet ne vairāk, kā par 10 %), ja tas ir nepieciešams konstrukcijas stiprības uzlabošanai un/vai funkcionāliem uzlabojumiem, nodrošinot iekārtām paredzēto funkcionalitāti pretendentam, palielinot izmēru amplitūdu, tehniskajā piedāvājumā, jāiekļauj pamatojums, kura no iepriekš minēto iemeslu dēļ, paplašināta izmēra amplitūda. pielaide attiecināma arī uz dažādu detaļu un komponentu prasībām, kurām norādīti konkrēti izmēri.
* Piegādātajām iekārtām jābūt jaunām, nelietotām, stabilām un drošām lietošanā.
* Visas iekārtu krāsas, HPL toņi,  forma un tematika jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
* Iekārtu uzstādīšanas precīzu vietu Pasūtītājs norāda Izpildītājam dabā.
* Iekārtām ir jāatbilst drošības, ergonomikas, Eiropas Savienības standartu, sanitārās un higiēnas prasībām un normām, atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumiem Nr. 18 “Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi” un Patērētāju tiesību aizsardzības centra izstrādātajām “Vadlīnijas bērnu spēļu laukumu valdītājiem/apsaimniekotājiem par drošuma prasībām bērnu spēļu laukumiem publiskai lietošanai”.
* Par katru iekārtu piedāvājumā jāiekļauj neatkarīgas sertificēšanas institūcijas piešķirts sertifikāts vai sertifikāta kopija, kas apliecina, ka katra piedāvātā rotaļu iekārta atbilst starptautiskajam normatīvam EN 1176-1:2018 „Spēļu laukumu aprīkojums un pārklājums” (TÜV SÜD vai līdzvērtīgas organizācijas sertifikāta apliecināta kopija rotaļu iekārtai, sertifikātā jābūt norādītam iekārtas kodam).  Atbilstoši Publisko iepirkuma likumam pretendents var pierādīt, ka iekārtas ir ekvivalentas un apmierina pasūtītāja prasības, kas izteiktas tehniskajā specifikācijā arī ar šādiem dokumentiem: detalizēta ražotāja tehniskā dokumentācija, no kuras ir precīzi konstatējama iekārtu atbilstība starptautiskajam normatīvam EN 1176-1:2018 „Spēļu laukumu aprīkojums un pārklājums”.
* Pretendentam rūpīgi jāpārskata noteiktie darbu apjomi un jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu Darbus atbilstoši konkrētā pretendenta pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Pretendents neparedzēto darbu apjomu pierādīšanai nevar atsaukties uz nepietiekošām tehniskām specifikācijām.
* Pretendents pats ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu, kā arī Darbu izpilde jāveic tam piemērotos laika apstākļos. Jebkura neprecizitāte ir jālabo uz Izpildītāja rēķina. Darbu rezultātā objektam nodarītie bojājumi izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem. 


	
	

	
	
	
	


Volejbola laukuma aizsargtīkla apraksts

	Volejbola laukuma ball-stop aizsargtīkls – 6 m augsts. Tīkla kopējais augstums – 6 m, nodrošināms ar vienu 6 m augstu tīkla sekciju vai divām savienotām 3 m augstām sekcijām.
Aizsargtīkla malu kopējais garums 76m.
Starp tīklu un laukumu atstāta brīvā zona:
– 3 m īsajās malās,
– 2 m garajās malās.
Aizsargtīkla acs izmērs ne lielāks par 10 × 10 cm.
Krāsa: tumši zaļa vai melna.
Tīkla diega diametrs 3 – 4 mm.
Tīkls nostiprināts ar trosēm gar augšu, apakšu un staba vidusdaļā.
Tīkla materiāls ar obligātu UV aizsardzību.
Troses – nerūsējošā tērauda ar PVC pārklājumu.
Troses piestiprinātas ar āķa – cilpas spriegotājiem pie ķēdes posma, kas piemetināts pie staba. 

Volejbola laukums jau eksistējošs.
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Bērnu  rotaļu  laukums
Rotaļu laukums paredzēts bērniem publiskai lietošanai. 
Iekārtai jāatbilst standartam LVS EN 1176, savukārt segumam – LVS EN 1177 prasībām.
Rotaļu laukuma aptuvenais konstrukcijas apraksts: 
Rotaļu konstrukcija sastāv no vismaz vienas platformas ar augstumu līdz 1,5 m, kas aprīkota ar jumtu un sienām un/vai margām. Pie platformas slidkalniņš, izgatavots no plastmasas materiāla, ar sānu bortiem un drošu izskrējienu. 
Uz platformu paredzēta piekļuve pa kāpnēm, kā arī nodrošināts vismaz viens papildu kāpšanas, rāpšanās elements (piemēram, kāpšanas tīkls, virvju kāpnes, kāpšanas siena, slīpais rāmis, karāšanās stienis). 
Pie platformas stiprinātas vai atsevišķi stāvošas šūpoles ar vienu līdz diviem dažādiem šūpošanās elementiem.

Papildu rāpšanās elementi var atrasties arī uz atsevišķas platformas. 

Metāla konstrukcijām jābūt cinkotām un/vai pulverkrāsotām. Plastmasas detaļām – ar UV aizsardzību.  
Attēliem tikai ilustratīva nozīme.
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[bookmark: _Hlk224567417]Basketbola laukuma gumijas segums

	Basketbola laukuma izmērs 7 × 9 m. Segums veidots kā bezšuvju  pārklājums,  izgatavots no gumijas, kaučuka vai korķa materiāla (priekšroka videi draudzīgiem risinājumiem). Materiāliem jābūt noturīgiem pret UV starojumu, salu un temperatūras svārstībām (Atbilstoši Latvijas laikapstākļiem). Seguma krāsa nav noteikta, bet balts vai melns laukuma līniju krāsojums obligāts.




	Nr. p. k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1.
	
Volejbola laukuma aizsargtīkla apraksts

	
	

	1
	Troses spriegotāji (āķis-cilpa), izmērs 5x70x5 mm 
	gb
	30

	2
	Olveida Troses savilcēji. 3-4 mm
	gb
	51

	3
	Cinkota tērauda Trose ar PVC pārklājumu 120 m (3-4 mm bieza)
	m
	250

	4
	Metāla Ķēdes posmi, ko metināt pie stabiem ( cinkota, 6mm, katra posma garums 10cm)   
	gb
	57

	5
	Metāla stabi vismaz 7 m gari, staba sienas biezums vismaz 4 mm,  Apaļa vai kvadrātveida caurule
	gb
	13,00

	6
	 Aizsargtīkls – izgatavots no UV starojuma izturīga materiāla, ar acu izmēru ne lielāku par 100 × 100 mm un diega diametru ne mazāku par 4 mm. Tīkla krāsa – tumši zaļa vai melna. Tīkla kopējais augstums – 6 m.
	m
	76

	2.
	Bērnu rotaļu laukums
	
	

	7
	Rotaļu laukums paredzēts bērniem publiskai lietošanai. 
Iekārtai jāatbilst standartam LVS EN 1176, savukārt segumam – LVS EN 1177 prasībām.
Rotaļu laukuma aptuvenais konstrukcijas apraksts: 
Rotaļu konstrukcija sastāv no vismaz vienas platformas ar augstumu līdz 1,5 m, kas aprīkota ar jumtu un sienām un/vai margām. Pie platformas slidkalniņš, izgatavots no plastmasas materiāla, ar sānu bortiem un drošu izskrējienu. 
Uz platformu paredzēta piekļuve pa kāpnēm, kā arī nodrošināts vismaz viens papildu kāpšanas, rāpšanās elements (piemēram, kāpšanas tīkls, virvju kāpnes, kāpšanas siena, slīpais rāmis, karāšanās stienis). 
Pie platformas stiprinātas vai atsevišķi stāvošas šūpoles ar vienu līdz diviem dažādiem šūpošanās elementiem.

Papildu rāpšanās elementi var atrasties arī uz atsevišķas platformas. 

Metāla konstrukcijām jābūt cinkotām un/vai pulverkrāsotām. Plastmasas detaļām – ar UV aizsardzību.  

	kompl
	1

	3.
	Soli ar atzveltni
	
	

	 8
	Soli ar atzveltni, enkurojami, bet vajadzības gadījumā pārvietojami.
Atzveltnes leņķis: 95–110°.
Materiāls – koks vai koks un metāls. 
Plastmasa nav pieļaujama.
Koka elementi apstrādāti aizsardzībai pret apkārtējās vides ietekmi.
	gb
	6,00

	4.
	
Basketbola laukuma gumijas segums

	
	

	9
	Basketbola laukuma izmērs 7 × 9 m. Segums veidots kā bezšuvju  pārklājums,  izgatavots no gumijas, kaučuka vai korķa materiāla (priekšroka videi draudzīgiem risinājumiem). Materiāliem jābūt noturīgiem pret UV starojumu, salu un temperatūras svārstībām (Atbilstoši Latvijas laikapstākļiem). Seguma krāsa nav noteikta, bet balts vai melns laukuma līniju krāsojums obligāts.





	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



[image: ]

Tehniskā specifikācija sagatavota 14.07.2026.



Pielikums Nr. 2
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Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, _________________, reģ. nr.__________
Pretendenta/kandidāta nosaukums, reģ. Nr.
(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.
3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.
4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):
	☐
	4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[footnoteRef:1] un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; [1:  Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:
1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;
2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.] 


	☐
	4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.


5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
5.1. cenām;
5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai
5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 
5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.
7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 12 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

Datums __.___.2026.		                	
	
	
	
	
	Paraksts







Pielikums Nr. 3
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PIETEIKUMA VEIDLAPA
___.____.2026. Nr.______

1. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrācijas Nr.
	

	Pretendenta bankas rekvizīti
	

	Adrese
	

	Tālr. Nr.
	

	Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese
	

	Pretendents nodrošina vai nenodrošina līguma elektronisku parakstīšanu
	

	Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats
	

	Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats
	



  Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara. 
  Piekrītam visām Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.


1. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Kopējā cena, EUR bez PVN
	
	Kopējā cena, EUR ar PVN

	
	
	
	PVN
	

	1.
	Volejbola laukuma aizsargtīkla uzstādīšana
	
	
	

	2.
	Bērnu  rotaļu  laukums
	
	
	

	3.
	Basketbola laukuma gumijas segums
	
	
	

	4.
	Soli ar atzveltni
	
	
	

	

	Kopējā summa  par pozīcijām no 1.-4.bez PVN
	

	PVN
	

	Kopējā summa ar PVN
	



· Finanšu piedāvājumā, papildu tehniskajā specifikācijā norādītajām iekārtām un labiekārtojuma elementiem, esam ietvēruši arī dokumentācijas sagatavošanas, piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas.
· Apņemamies nodrošināt Cenu aptauja “Paaudžu pietura – Sporta un aktīvās atpūtas laukuma izveide Salacas ielā 9, Staicelē, Limbažu novada pašvaldības sabiedrības līdzdalības budžeta projektu realizācijas ietvaros”  noteikto termiņu ievērošanu attiecībā uz darbiem, kas mums tiktu piešķirti cenu aptaujas rezultātā.
· Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt līguma summu un piedāvāto darbu izpildi. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam.
· Apliecinām, ka mums ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti minētā darba veikšanai.
· Apliecinām, ka izmaksās ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, visi ar darbu organizāciju saistītie izdevumi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
· Ar šo garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam prasībām, kas izvirzītas pretendentiem.

	
!!!  Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, Pasūtītājs, ņemot vērā pieejamā finansējuma apmēru un piedāvājumu vērtību, patur tiesības samazināt darāmo darbu apjomus. Lēmums par darāmo darbu apjomu tiks paziņots Izpildītājam pirms līguma noslēgšanas.


Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts _______________________________

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats ____________________
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OBJEKTA APSEKOŠANAS AKTS
Apsekošanas dati

Apsekošanas datums

Pretendents:
	Uzņēmuma nosaukums
	

	Reģistrācijas Nr.
	

	Adrese
	

	Pārstāvja amats, vārds, uzvārds
	

	Kontaktinformācijā (tālrunis, e-
pasts)
	



Pretendenta _________________________ pārstāvis ___________________________
/uzņēmuma nosaukums/	/vārds, uzvārds/
veicis objekta apsekošanu saskaņā ar cenu aptaujas Cenu aptauja “Paaudžu pietura – Sporta un aktīvās atpūtas laukuma izveide Salacas ielā 9, Staicelē, Limbažu novada pašvaldības sabiedrības līdzdalības budžeta projektu realizācijas ietvaros” uzaicinājuma prasībām.
Objekta apsekošanas dalībnieku paraksti
	Pasūtītāja pārstāvis (amats, vārds, uzvārds)
	Pasūtītāja pārstāvja paraksts

	


	


	Pretendenta pārstāvis (amats, vārds, uzvārds)
	Pretendenta pārstāvja paraksts
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PRETENDENTA PIEREDZES APLIECINĀJUMS
	Līguma  nosaukums, līguma summa, līguma Nr., 
	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis, 
e-pasts
	Līguma izpildes periods

	
	
	




APAKŠUZŅĒMĒJU UN TIEM NODODAMO DARBU SARAKSTS
	Nr. p. k.

	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Veicamā Darba daļa

	
	
	Nosaukums no Darbu daudzumu saraksta
	Apjoms 
(vismaz 10 000 euro ) 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




	
Pielikumā: 

Pretendenta pārstāvis
	
Atsauksme par ___________ darbu izpildi uz __ lapām.


	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)



6. pielikums 
Cenu aptauja  “Paaudžu pietura – Sporta un aktīvās atpūtas laukuma izveide Salacas ielā 9, Staicelē, Limbažu novada pašvaldības sabiedrības līdzdalības budžeta projektu realizācijas ietvaros”

	TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA

	Nr. p.
k.
	Nosaukums
	Apraksts (pasūtītāja minimālās prasības)
	Pretendenta piedāvājums 
	Piedāvātās iekārtas attēls vai saite uz mājas lapu, kur pieejams iekārtas attēls

	1.
	Volejbola laukuma aizsargtīkla uzstādīšana
	Ražotājs
	
	

	
	
	Iekārtas kods
	
	

	
	
	Sertifikāta Nr.
	
	

	
	
	Volejbola laukuma ball-stop aizsargtīkls – 6 m augsts. Tīkla kopējais augstums – 6 m, nodrošināms ar vienu 6 m augstu tīkla sekciju vai divām savienotām 3 m augstām sekcijām.
Aizsargtīkla malu kopējais garums 76m.
Starp tīklu un laukumu atstāta brīvā zona:
– 3 m īsajās malās,
– 2 m garajās malās.
Aizsargtīkla acs izmērs ne lielāks par 10 × 10 cm.
Krāsa: tumši zaļa vai melna.
Tīkla diega diametrs 3 – 4 mm.
Tīkls nostiprināts ar trosēm gar augšu, apakšu un staba vidusdaļā.
Tīkla materiāls ar obligātu UV aizsardzību.
Troses – nerūsējošā tērauda ar PVC pārklājumu.
Troses piestiprinātas ar āķa – cilpas spriegotājiem pie ķēdes posma, kas piemetināts pie staba.
	
	

	2. 
	Bērnu  rotaļu  laukums
	Ražotājs
	
	

	
	
	Iekārtas kods
	
	

	
	
	Sertifikāta Nr.
	
	

	
	
	Bērnu  rotaļu  laukums
Rotaļu laukums paredzēts bērniem publiskai lietošanai. 
Iekārtai jāatbilst standartam LVS EN 1176, savukārt segumam – LVS EN 1177 prasībām.
Rotaļu laukuma aptuvenais konstrukcijas apraksts: 
Rotaļu konstrukcija sastāv no vismaz vienas platformas ar augstumu līdz 1,5 m, kas aprīkota ar jumtu un sienām un/vai margām. Pie platformas slidkalniņš, izgatavots no plastmasas materiāla, ar sānu bortiem un drošu izskrējienu. 
Uz platformu paredzēta piekļuve pa kāpnēm, kā arī nodrošināts vismaz viens papildu kāpšanas, rāpšanās elements (piemēram, kāpšanas tīkls, virvju kāpnes, kāpšanas siena, slīpais rāmis, karāšanās stienis). 
Pie platformas stiprinātas vai atsevišķi stāvošas šūpoles ar vienu līdz diviem dažādiem šūpošanās elementiem.

Papildu rāpšanās elementi var atrasties arī uz atsevišķas platformas. 

Metāla konstrukcijām jābūt cinkotām un/vai pulverkrāsotām. Plastmasas detaļām – ar UV aizsardzību.  

	
	

	3.
	Soli ar atzveltni
	Soli ar atzveltni, enkurojami, bet vajadzības gadījumā pārvietojami.
Atzveltnes leņķis: 95–110°.
Materiāls – koks vai koks un metāls. 
Plastmasa nav pieļaujama.
Koka elementi apstrādāti aizsardzībai pret apkārtējās vides ietekmi
	
	

	4.
	Basketbola laukuma gumijas segums
	Ražotājs
	
	

	
	
	Iekārtas kods
	
	

	
	
	Sertifikāta Nr.
	
	

	
	
	Basketbola laukuma izmērs 7 × 9 m. Segums veidots kā bezšuvju  pārklājums,  izgatavots no gumijas, kaučuka vai korķa materiāla (priekšroka videi draudzīgiem risinājumiem). Materiāliem jābūt noturīgiem pret UV starojumu, salu un temperatūras svārstībām (Atbilstoši Latvijas laikapstākļiem). Seguma krāsa nav noteikta, bet balts vai melns laukuma līniju krāsojums obligāts.

	
	



Aprakstot piedāvātās iekārtas, Pretendents norāda nosaukumu, izgatavotāju, visus izmērus materiālu, atbilstības deklarācijas, nevis tikai norāda „atbilstošs” vai „neatbilstošs” pievienojot brīvā formā garantijas apliecinājumu.

Piedāvātajām rotaļu iekārtām, tiks nodrošināta garantija ______ gadi no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

	Pretendenta pārstāvis
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