**LIMBAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA**

Reģ.Nr. 90009114631, Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001

**UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU IEPIRKUMAM**

Limbažu novada pašvaldība uzaicina Jūs iesniegt savu cenu piedāvājumu iepirkumam

“Limbažu pilsētas svētkiem Limbaži līksmo "Es un šis laiks"”.

Iepirkuma priekšmets tiek dalīts divās daļās:

1. Iepirkuma priekšmeta 1.daļa “Skaņas, gaismas un skatuves konstrukciju nodrošinājums Limbažu pilsētas svētku laikā 2021.gada 30.jūlijā un 31.jūlijā”.
2. Iepirkuma priekšmeta 2.daļa “Skaņas, gaismas un skatuves konstrukciju nodrošinājums Limbažu pilsētas svētku laikā 2021.gada 31.jūlijā”.

Pretendenti var iesniegt piedāvājumu par vienu vai abām iepirkuma priekšmeta daļām.

Līguma izpildes termiņš un vieta:

1. Iepirkuma priekšmeta 1.daļai – 30.07.2021.skatuvei Limbažu pilsētas brīvdabas estrādei jābūt darba gatavībā uz plkst.15.00 un 31.07.2021 Limbažu pilsētas brīvdabas estrādei jābūt darba gatavībā uz plkst. 19.00
2. Iepirkuma priekšmeta 2.daļai – 31.07.2021.Limbažu pilsētas Vienības parka skatuvei jābūt uzstādītai līdz plkst. 9.00

Līguma apmaksa – līguma apmaksa tiek veikta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā , pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, un rēķina saņemšanas.

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar **viszemāko cenu.**

Piedāvājumu iepirkumam, kas sastāv no aizpildītas piedāvājuma veidlapas, var iesniegt līdz 2021.gada 15. jūnijam pulksten 11:00.

Piedāvājumi var tikt iesniegti:

1. iesniedzot personīgi Limbažu novada pašvaldības Administratīvās nodaļas Klientu apkalpošanas centrā, Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā;
2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Limbažu novada pašvaldībai, Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001;
3. nosūtot pa faksu (faksa Nr. 64024975) un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu;
4. nosūtot ieskanētu pa e-pastu (iepirkumi@limbazi.lv) un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu;
5. elektroniski parakstītu nosūtot uz e-pastu (iepirkumi@limbazi.lv).

Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.

Pielikumā:

1. Tehniskā specifikācija uz 3 lapām.

1. Tehniskā piedāvājuma veidlapa uz 3 lapām.
2. Finanšu piedāvājuma veidlapa uz 4 lapām.

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

Pretendentam jānodrošina ar tehnikas pakalpojumiem un aprīkojuma uzstādīšanu, kas sevī ietver tehnikas iznomāšanu, piegādi, uzstādīšanu, apkalpošanu, tehnikas demontāžu un transportēšanu uz pasākuma norises vietu, saskaņā ar zemāk noteiktajām apskaņošanas un apgaismošanas tehnikas specifikācijas prasībām. Pretendents nodrošina sekojošo: kvalitatīvu pilna apjoma apskaņošanu, apgaismošanu, apskaņošanas un apgaismošanas tehniskas nomu, piegādi, uzstādīšanu, apkalpošanu, skaņas kontroli mūziķiem, vadītājiem.

Visi tehniskajā specifikācijā minētie materiāli vai izstrādājumi ir uzrādīti ar mērķi sagatavot pietiekami precīzu un skaidru iepirkuma priekšmeta aprakstu, kas ir jālieto kopā ar vārdiem “vai ekvivalents”, pat ja tas kādā no vietām nav šādi norādīts.

**Iepirkuma priekšmeta 1.daļa “Skaņas, gaismas un skatuves konstrukciju nodrošinājums Limbažu pilsētas svētku laikā 2021.gada 30.jūlijā un 31.jūlijā”.**

Pretendentam jānodrošina tehnikas un aprīkojuma uzstādīšana 2021. gada 30.jūlijā. uz plkst.15.00 un 31.jūlijā uz plkst. 19.00, nodrošinot pasākuma pilnu apskaņošanu un gaismošanu. Pasākums 30.jūlijā ilgst līdz plkst. 24:00.

Pasākums 31.jūlijā ilgst līdz plkst. 21:00.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Nosaukums | Daudzums |
| **SKATUVES KONSTRUKCIJA** | | |
| 1. | Skatuves podestūra 6m x 8m, ne mazāk kā 1,2m augsta ar sānu izeju. Podestūras priekša un sāni drapēti ar melnu audumu. Minimālais jumta augstums no zemes 5m. Jumta konstrukcijai jābūt aprīkotai ar tumšas krāsas kanopiju no trim pusēm. | 1gab |
| 2. | Nojume 3x3 m ,FOH skaņas mikšerpultij un gaismas vadības pultīm. Podestūras augstums 0.2m no zemes | 1gab |
| 3. | Bungu podesti H=0,6m | 2gab |
| 4. | Divu pakāpienu podestūra korim (50 dziedātāji) | 1gab |
| **GAISMA**  Vienmērīgi izgaismot skatuvi, un laukumu skatuves priekšā. Nodrošināt visās vietās priekšgaismu, kontrgaismu. Gaismas režijai jāatbilst pasākuma organizatoru iecerei. | | |
| 1. | Efektgaismas – vismaz 16 LED PAR64, 4 “spot” tipa un 4 “wash” tipa prožektorus ar aparāta jaudu ne mazāku kā 250W un divus sekotāj starmešus ar jaudu ne mazāku kā 575 W | 26 gab |
| 2. | PAR -64 | 8gab |
| 3. | Inteliģentie prožektori | 6gab |
| 4. | Jaudas regulācijas kanāli | 12gab |
| 5. | Led prožektori | 16gab |
| 6. | Vadības pults | 1gab |
| 7. | Vadu komplekts | 1gab |
| **SKAŅA** | | |
| 1. | PA 100dB, frekvence 38Hz-20kHz (-3dB), horizontālās izkliedes leņķis- ne mazāks par 90 grādiem (-3dB) |  |
| 2. | Monitori (divjoslu), pieslēgti **4** monitoru grupās,katram monitoram jānodrošina frekvenču diapazons 65hz –20kHz (-3dB) un max skaņas spiediens 129 dB; | 4gab |
| 3. | MikšerpultsFOH skaņas profesionāla digitālā mikšerpults ar vismaz 48 ieejas kanāliem un 16 izejas kanāliem (vēlamā - Midas PRO, Yamaha CL, AVID VENUE Profile, Allen Heath (Dlive)). | 1gab |
| 4. | Reverberācijas iekārtu (vēlamais - Lexicon-300 vai Bricasti M7) | 1gab |
| 5. | UHF diapazona radio mikrofonu sistēmanoregulēta bez pārklāšanās ar citām pasākumā strādājošām bezvadu sistēmām, Limbažos uztveramajiem televīzijas kanāliem un radio stacijām, ar antenu pastiprinātājiem, virziena darbības antenām. Sistēmā jābūt iekļautiem astoņiem vienādiem rokas mikrofoniem – raidītājiem, no kuriem seši ar kondensatora tipa kapsulu, un divi ar dinamsikajām kapsulām, un ar vēja aizsarga micēm | 8gab |
| 6. | Mono UHF diapazona IEMausu monitoru kanālus, noregulētus bez pārklāšanās ar citām pasākumā strādājošām bezvadu sistēmām, Limbažos uztveramajiem televīzijas kanāliem un radio stacijām | 7gab |
| 7. | Regulējami taisnie statīvi | 7gab |
| 8. | “Boom” statīvs | 1gab |
| 9. | Bungu mikrofoni | 1 kompl |
| 10. | Elektrisko ģitāru mikrofoni | 3gab |
| 11. | DPA-4099D mikrofons ar toma stiprinājumu, vai līdzvērtīgs | 1gab |
| 12. | Kondensatora mikrofons perkusijām | 1gab |
| 13. | Vokālie mikrofoni | 4gab |
| 14. | Mikrofonu komplekts koriem ar statīviem, vēja aizsarga micēm | 8gab |
| 15. | Basa ģitāras pastiprinātājs ar skandu - Ampeg SVT2 galva + 4x10” kabinets, vai 4x10” kabinets, | 1 kompl |
| 16. | Basģitāras statīvs, vai līdzvērtīgs | 1gab |
| 17. | Ģitāras pastiprinātājs vēlams Fender TWIN Reverb,vaiHot Rod DEVILLE | 1gab |
| 18. | Ģitāru statīvi | 2gab |
| 19. | Bungu komplekts: (vēlamais Ludwig, DW, Yamaha, Pearl, Gretsch) standarta komplektācijā ar:   * Basa bungu 22”; * Mazā bunga (SnareDrum 14x6.5’’ Maple); * Tomu bungām ar**,** Rack Tom **13”,un** Floor Tom **16” izmēriem;** * **2gb šķīvju statīvi (boom),** * **1gb Hi Hat statīvs** * sēdekli, pedāli, tepiķi – 1 komplekts | 1 kompl |
| 20. | Stabili augstie sintezatoru statīvi | 2gab |
| 21. | DI transformatori sintezatoriem, akustiskajiem instrumentiem ar noņēmējiem, basa ģitārai. Papildus 2gb vadus ar minijack | 9gab |

**Iepirkuma priekšmeta 2.daļa“Skaņas, gaismas un skatuves konstrukciju nodrošinājums Limbažu pilsētas svētku laikā 2021.gada 31.jūlijā”**

Pretendentam jānodrošina tehnikas un aprīkojuma uzstādīšana 31.jūlijāuz plkst. 9.00

Pasākums ilgst līdz plkst.21 :00.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Nosaukums | Daudzums |
| **SKATUVES KONSTRUKCIJA** | | | |
| 1. | Skatuves podestūra4m x 6m, ne mazāk kā 0,6m augsta ar sānu uzeju. Podestūras priekša un sāni drapēti ar melnu audumu;  Minimālais jumta augstums no zemes 4m. Jumta konstrukcijai jābūt aprīkotai ar tumšas krāsas kanopiju no trim pusēm; | 1gab |
| **GAISMA** | | |
| 1. | Nodrošināt skatuves priekšgaismu, izgaismot nepieciešamās dekorācijas un uzrakstus.  PAR-64 prožektori | 8gab |
| **SKAŅA** | | |
| 1. | PA stereo sistēmai jāspēj nodrošināt 100dB (A weighted) skaņas pārklājumu visā skatītāju zonā, jānodrošina frekvenču diapazons 38Hz-20kHz (-3dB), horizontālās izkliedes leņķis- ne mazāks par 90 grādiem (-3dB) |  |

**PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA**

**\_\_\_.\_\_\_\_.2021. Nr.\_\_\_\_\_\_**

**Pamatojoties uz saņemto uzaicinājumu, iesniedzam piedāvājumu iepirkumam *“Limbažu pilsētas svētkiem Limbaži līksmo "Es un šis laiks"”.***

**1. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums**  **vai vārds, uzvārds** |  |
| **Reģistrācijas Nr.**  **vai personas kods** |  |
| **Būvuzrauga vārds, uzvārds, sert.nr.** |  |
| **Pretendenta bankas rekvizīti** |  |
| **Adrese** |  |
| **Tālr., faksa Nr.** |  |
| **Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats** |  |

Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

**2. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**Iepirkuma priekšmeta 1.daļa “Skaņas, gaismas un skatuves konstrukciju nodrošinājums Limbažu pilsētas svētku laikā 2021.gada 30.jūlijā un 31.jūlijā”.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Nosaukums | Daudzums | Piedāvājums |
| **SKATUVES KONSTRUKCIJA** | | |  |
| 1. | Skatuves podestūra 6m x 8m, ne mazāk kā 1,2m augsta ar sānu izeju. Podestūras priekša un sāni drapēti ar melnu audumu. Minimālais jumta augstums no zemes 5m. Jumta konstrukcijai jābūt aprīkotai ar tumšas krāsas kanopiju no trim pusēm. | 1 gab |  |
| 2. | Nojume 3x3 m ,FOH skaņas mikšerpultij un gaismas vadības pultīm. Podestūras augstums 0.2m no zemes | 1 gab |  |
| 3. | Bungu podesti H=0,6m | 2 gab |  |
| 4. | Divu pakāpienu podestūra korim (50 dziedātāji) | 1 gab |  |
| **GAISMA**  Vienmērīgi izgaismot skatuvi, un laukumu skatuves priekšā. Nodrošināt visās vietās priekšgaismu, kontrgaismu. Gaismas režijai jāatbilst pasākuma organizatoru iecerei. | | |  |
| 1. | Efektgaismas – vismaz 16 LED PAR64, 4 “spot” tipa un 4 “wash” tipa prožektorus ar aparāta jaudu ne mazāku kā 250W un divus sekotāj starmešus ar jaudu ne mazāku kā 575 W | 26 gab |  |
| 2. | PAR -64 | 8 gab |  |
| 3. | Inteliģentie prožektori | 6 gab |  |
| 4. | Jaudas regulācijas kanāli | 12 gab |  |
| 5. | Led prožektori | 16 gab |  |
| 6. | Vadības pults | 1 gab |  |
| 7. | Vadu komplekts | 1 gab |  |
| **SKAŅA** | | |  |
| 1. | PA 100dB, frekvence 38Hz-20kHz (-3dB), horizontālās izkliedes leņķis- ne mazāks par 90 grādiem (-3dB) |  |  |
| 2. | Monitori (divjoslu), pieslēgti **4** monitoru grupās,katram monitoram jānodrošina frekvenču diapazons 65hz –20kHz (-3dB) un max skaņas spiediens 129 dB; | 4 gab |  |
| 3. | MikšerpultsFOH skaņas profesionāla digitālā mikšerpults ar vismaz 48 ieejas kanāliem un 16 izejas kanāliem (vēlamā - Midas PRO, Yamaha CL, AVID VENUE Profile, Allen Heath (Dlive)). | 1 gab |  |
| 4. | Reverberācijas iekārtu (vēlamais - Lexicon-300 vai Bricasti M7) | 1 gab |  |
| 5. | UHF diapazona radio mikrofonu sistēmanoregulēta bez pārklāšanās ar citām pasākumā strādājošām bezvadu sistēmām, Limbažos uztveramajiem televīzijas kanāliem un radio stacijām, ar antenu pastiprinātājiem, virziena darbības antenām. Sistēmā jābūt iekļautiem astoņiem vienādiem rokas mikrofoniem – raidītājiem, no kuriem seši ar kondensatora tipa kapsulu, un divi ar dinamsikajām kapsulām, un ar vēja aizsarga micēm | 8 gab |  |
| 6. | Mono UHF diapazona IEMausu monitoru kanālus, noregulētus bez pārklāšanās ar citām pasākumā strādājošām bezvadu sistēmām, Limbažos uztveramajiem televīzijas kanāliem un radio stacijām | 7 gab |  |
| 7. | Regulējami taisnie statīvi | 7 gab |  |
| 8. | “Boom” statīvu | 1 gab |  |
| 9. | Bungu mikrofoni | 1 kompl |  |
| 10. | Elektrisko ģitāru mikrofoni | 3 gab |  |
| 11. | DPA-4099D mikrofons ar toma stiprinājumu, vai līdzvērtīgs | 1 gab |  |
| 12. | Kondensatora mikrofons perkusijām | 1 gab |  |
| 13. | Vokālie mikrofoni | 4 gab |  |
| 14. | Mikrofonu komplekts koriem ar statīviem, vēja aizsarga micēm | 8 gab |  |
| 15. | Basa ģitāras pastiprinātājs ar skandu - Ampeg SVT2 galva + 4x10” kabinets, vai 4x10” kabinets, | 1 kompl |  |
| 16. | Basģitāras statīvs, vai līdzvērtīgs | 1 gab |  |
| 17. | ģitāras pastiprinātājs vēlams Fender TWIN Reverb,vaiHot Rod DEVILLE | 1 gab |  |
| 18. | Ģitāru statīvi | 2 gab |  |
| 19. | Bungu komplekts: (vēlamais Ludwig, DW, Yamaha, Pearl, Gretsch) standarta komplektācijā ar:   * Basa bungu 22”; * Mazā bunga (SnareDrum 14x6.5’’ Maple); * Tomu bungām ar**,** Rack Tom **13”,un** Floor Tom **16” izmēriem;** * **2gb šķīvju statīvi (boom),** * **1gb Hi Hat statīvs** * sēdekli, pedāli, tepiķi – 1 komplekts | 1 kompl |  |
| 20. | Stabili augstie sintezatoru statīvi | 2 gab |  |
| 21. | DI transformatori sintezatoriem, akustiskajiem instrumentiem ar noņēmējiem, basa ģitārai. Papildus 2gb vadus ar minijack | 9 gab |  |

**Iepirkuma priekšmeta 2.daļa“Skaņas, gaismas un skatuves konstrukciju nodrošinājums Limbažu pilsētas svētku laikā 2021.gada 31.jūlijā”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | | Nosaukums | Daudzums | Piedāvājums |
|  | **SKATUVES KONSTRUKCIJA** | | | |
| 1. | | Skatuves podestūra4m x 6m, ne mazāk kā 0,6m augsta ar sānu uzeju. Podestūras priekša un sāni drapēti ar melnu audumu;  Minimālais jumta augstums no zemes 4m. Jumta konstrukcijai jābūt aprīkotai ar tumšas krāsas kanopiju no trim pusēm; | 1 gab |  |
| **GAISMA** | | | |  |
| 1. | | Nodrošināt skatuves priekšgaismu, izgaismot nepieciešamās dekorācijas un uzrakstus.  PAR-64 prožektori | 8 gab |  |
| **SKAŅA** | | | |  |
| 1. | | PA stereo sistēmai jāspēj nodrošināt 100dB (A weighted) skaņas pārklājumu visā skatītāju zonā, jānodrošina frekvenču diapazons 38Hz-20kHz (-3dB), horizontālās izkliedes leņķis- ne mazāks par 90 grādiem (-3dB) |  |  |

**3. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**Iepirkuma priekšmeta 1.daļa “Skaņas, gaismas un skatuves konstrukciju nodrošinājums Limbažu pilsētas svētku laikā 2021.gada 30.jūlijā un 31.jūlijā”.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Nosaukums | Daudzums | **Vienas vienības cena, EUR bez PVN** | **Summa, EUR bez PVN** |
| **SKATUVES KONSTRUKCIJA** | | | | |
| 1. | Skatuves podestūra 6m x 8m, ne mazāk kā 1,2m augsta ar sānu izeju. Podestūras priekša un sāni drapēti ar melnu audumu. Minimālais jumta augstums no zemes 5m. Jumta konstrukcijai jābūt aprīkotai ar tumšas krāsas kanopiju no trim pusēm. | 1 gab |  |  |
| 2. | Nojume 3x3 m ,FOH skaņas mikšerpultij un gaismas vadības pultīm. Podestūras augstums 0.2m no zemes | 1 gab |  |  |
| 3. | Bungu podesti H=0,6m | 2 gab |  |  |
| 4. | Divu pakāpienu podestūra korim (50 dziedātāji) | 1 gab |  |  |
| **GAISMA**  Vienmērīgi izgaismot skatuvi, un laukumu skatuves priekšā. Nodrošināt visās vietās priekšgaismu, kontrgaismu. Gaismas režijai jāatbilst pasākuma organizatoru iecerei. | | | | |
| 1. | Efektgaismas – vismaz 16 LED PAR64, 4 “spot” tipa un 4 “wash” tipa prožektorus ar aparāta jaudu ne mazāku kā 250W un divus sekotāj starmešus ar jaudu ne mazāku kā 575 W | 26 gab |  |  |
| 2. | PAR -64 | 8 gab |  |  |
| 3. | Inteliģentie prožektori | 6 gab |  |  |
| 4. | Jaudas regulācijas kanāli | 12 gab |  |  |
| 5. | Led prožektori | 16 gab |  |  |
| 6. | Vadības pults | 1 gab |  |  |
| 7. | Vadu komplekts | 1 gab |  |  |
| **SKAŅA** | | | | |
| 1. | PA 100dB, frekvence 38Hz-20kHz (-3dB), horizontālās izkliedes leņķis- ne mazāks par 90 grādiem (-3dB) |  |  |  |
| 2. | Monitori (divjoslu), pieslēgti **4** monitoru grupās,katram monitoram jānodrošina frekvenču diapazons 65hz –20kHz (-3dB) un max skaņas spiediens 129 dB; | 4 gab |  |  |
| 3. | MikšerpultsFOH skaņas profesionāla digitālā mikšerpults ar vismaz 48 ieejas kanāliem un 16 izejas kanāliem (vēlamā - Midas PRO, Yamaha CL, AVID VENUE Profile, Allen Heath (Dlive)). | 1 gab |  |  |
| 4. | Reverberācijas iekārtu (vēlamais - Lexicon-300 vai Bricasti M7) | 1 gab |  |  |
| 5. | UHF diapazona radio mikrofonu sistēmanoregulēta bez pārklāšanās ar citām pasākumā strādājošām bezvadu sistēmām, Limbažos uztveramajiem televīzijas kanāliem un radio stacijām, ar antenu pastiprinātājiem, virziena darbības antenām. Sistēmā jābūt iekļautiem astoņiem vienādiem rokas mikrofoniem – raidītājiem, no kuriem seši ar kondensatora tipa kapsulu, un divi ar dinamsikajām kapsulām, un ar vēja aizsarga micēm | 8 gab |  |  |
| 6. | Mono UHF diapazona IEMausu monitoru kanālus, noregulētus bez pārklāšanās ar citām pasākumā strādājošām bezvadu sistēmām, Limbažos uztveramajiem televīzijas kanāliem un radio stacijām | 7 gab |  |  |
| 7. | Regulējami taisnie statīvi | 7 gab |  |  |
| 8. | “Boom” statīvu | 1 gab |  |  |
| 9. | Bungu mikrofoni | 1 kompl |  |  |
| 10. | Elektrisko ģitāru mikrofoni | 3 gab |  |  |
| 11. | DPA-4099D mikrofons ar toma stiprinājumu, vai līdzvērtīgs | 1 gab |  |  |
| 12. | Kondensatora mikrofons perkusijām | 1 gab |  |  |
| 13. | Vokālie mikrofoni | 4 gab |  |  |
| 14. | Mikrofonu komplekts koriem ar statīviem, vēja aizsarga micēm | 8 gab |  |  |
| 15. | Basa ģitāras pastiprinātājs ar skandu - Ampeg SVT2 galva + 4x10” kabinets, vai 4x10” kabinets, | 1 kompl |  |  |
| 16. | Basģitāras statīvs, vai līdzvērtīgs | 1 gab |  |  |
| 17. | ģitāras pastiprinātājs vēlams Fender TWIN Reverb,vaiHot Rod DEVILLE | 1 gab |  |  |
| 18. | Ģitāru statīvi | 2 gab |  |  |
| 19. | Bungu komplekts: (vēlamais Ludwig, DW, Yamaha, Pearl, Gretsch) standarta komplektācijā ar:   * Basa bungu 22”; * Mazā bunga (SnareDrum 14x6.5’’ Maple); * Tomu bungām ar**,** Rack Tom **13”,un** Floor Tom **16” izmēriem;** * **2gb šķīvju statīvi (boom),** * **1gb Hi Hat statīvs** * sēdekli, pedāli, tepiķi – 1 komplekts | 1 kompl |  |  |
| 20. | Stabili augstie sintezatoru statīvi | 2 gab |  |  |
| 21. | DI transformatori sintezatoriem, akustiskajiem instrumentiem ar noņēmējiem, basa ģitārai. Papildus 2gb vadus ar minijack | 9 gab |  |  |
| **KOPĀ EUR bez PVN:** | | | |  |
| **PVN 21%:** | | | |  |
| **KOPĀ EUR ar PVN:** | | | |  |

**Iepirkuma priekšmeta 2.daļa“Skaņas, gaismas un skatuves konstrukciju nodrošinājums Limbažu pilsētas svētku laikā 2021.gada 31.jūlijā”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | | Nosaukums | Daudzums | **Vienas vienības cena, EUR bez PVN** | **Summa, EUR bez PVN** |
|  | **SKATUVES KONSTRUKCIJA** | | | | |
| 1. | | Skatuves podestūra4m x 6m, ne mazāk kā 0,6m augsta ar sānu uzeju. Podestūras priekša un sāni drapēti ar melnu audumu;  Minimālais jumta augstums no zemes 4m. Jumta konstrukcijai jābūt aprīkotai ar tumšas krāsas kanopiju no trim pusēm; | 1 gab |  |  |
| **GAISMA** | | | | | |
| 1. | | Nodrošināt skatuves priekšgaismu, izgaismot nepieciešamās dekorācijas un uzrakstus.  PAR-64 prožektori | 8 gab |  |  |
| **SKAŅA** | | | | | |
| 1. | | PA stereo sistēmai jāspēj nodrošināt 100dB (A weighted) skaņas pārklājumu visā skatītāju zonā, jānodrošina frekvenču diapazons 38Hz-20kHz (-3dB), horizontālās izkliedes leņķis- ne mazāks par 90 grādiem (-3dB) |  |  |  |
| **KOPĀ EUR bez PVN:** | | | | |  |
| **PVN 21%:** | | | | |  |
| **KOPĀ EUR ar PVN:** | | | | |  |

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_