**LIMBAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS**

**LIMBAŽU APVIENĪBAS PĀRVALDE**

Reģ.Nr. 90009114631, Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001

**UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU IEPIRKUMAM**

Limbažu novada administrācijas Limbažu apvienības pārvalde aicina Jūs iesniegt savu cenu piedāvājumu iepirkumam “Bērnu rotaļu laukumu smilšu kastu piegāde un uzstādīšana Limbažu pilsētas 2.pirmssskolas izglītības iestādē “Kāpēcītis””.

Piegādes vieta – Zāles iela 6, Limbaži, Limbažu novads.

Iepirkuma līguma izpildes laiks – 21 (divdesmit viena) diena no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas**.**

Iepirkuma līguma apmaksa – pasūtītājs veic samaksu piegādātājam par 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Preces pārbaudes, pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.

Pretendentam, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, jāparaksta pasūtītāja sagatavotais iepirkuma līgums un ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas un jāiesniedz pasūtītājam parakstīts iepirkuma līgums. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminēto dokumentu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar **viszemāko cenu.**

Piedāvājumus iepirkumam var iesniegt līdz 2023.gada 28. jūnijam, pulksten 12:00.

Piedāvājumi var tikt iesniegti:

1. iesniedzot personīgi, slēgtā vēstulē Limbažu novada administrācijas Limbažu apvienības pārvaldē, Mūru ielā 17, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001;
2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Limbažu novada administrācijas Limbažu apvienības pārvaldei, Mūru iela 17, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001;
3. nosūtot ieskanētu pa e-pastu (limbazi@limbazunovads.lv) un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu;
4. nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu (limbazi@limbazunovads.lv);
5. nosūtot 3. vai 4. punktā minētajā kārtībā, bet ar elektroniski šifrētu finanšu piedāvājumu un nodrošināt piedāvājuma atvēršanas paroles nosūtīšanu 1(vienas) stundas laikā pēc iesniegšanas termiņa beigām.

Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.

Pielikumā: 1. Tehniskā specifikācija uz 3 lapām;

2. Piedāvājuma veidlapa uz 3 lapām.

1.pielikums

Iepirkumam "Bērnu rotaļu laukumu smilšu kastu piegāde un uzstādīšana Limbažu pilsētas 2.pirmssskolas izglītības iestādē “Kāpēcītis”"

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

**Bērnu rotaļu laukumu smilšu kastu piegāde un uzstādīšana Limbažu pilsētas 2.pirmssskolas izglītības iestādē “Kāpēcītis”**

**Vispārīgās prasības aprīkojumam**

1. Pretendents var piedāvāt ekvivalentas iekārtas un aprīkojumu. Pieļaujams, ka Pretendenta piedāvātās iekārtas atšķiras no šajās tehniskajās specifikācijās norādīto iekārtu un aprīkojuma izmēriem līdz 5% apmērā katrā no dimensijām (rēķinātā amplitūda tiek vērtēta noņemot vai pieskaitot 5% izmēram, materiāliem, izmēriem kādi ir norādīti tehniskajā specifikācijā pie prasībām, ja tie atbilst rotaļu laukumu drošības prasībām (ievērojot ražotāja noteiktās drošības zonas, krišanas augstumus, atbilstošas stiprības klases utt.) Pielaide par 5% ir attiecināma arī uz detaļu, ietverto elementu un komponentu prasībām.
2. **Aprīkojums un labiekārtojuma elementi jāpiegādā un jāuzstāda pirmsskolas izglītības iestādē “Kāpēcītis”, Limbažos.**
3. Aprīkojumam jāatbilst drošības un kvalitātes standarta EN1176 prasībām un jābūt apstiprinātam ar neatkarīgas inspicēšanas institūcijas izsniegtu sertifikātu TÜV (Tehniskās kontroles apvienība) vai līdzvērtīgu sertifikātu, lai pierādītu piedāvātā aprīkojuma (iekārtu) atbilstību izvirzītajām drošības prasībām. Sertifikātā jābūt norādītam iekārtas kodam. Minētā prasība pamatojama ar Pasūtītāja vēlmi pārliecināties, ka piedāvāto iekārtu ražotājam ir iepriekšēja pieredze piedāvātās iekārtu rūpnieciskā izgatavošanā, iekārtas ir bijušas testētas, lai Pasūtītājs var pārliecināties ne tikai par pieredzi iekārtu izgatavošanā, bet arī par izmantoto izejmateriālu kvalitāti un atbilstību drošības standartu prasībām.
4. Visiem elementiem ir jābūt netoksiskiem, termo un UV staru izturīgiem un ar augstu izturību pret vandālismu.
5. Uz katras iekārtas ir jābūt piestiprinātai piktogrammai ar informāciju par ražotāju, ierīces nosaukumu vai kodu, izgatavošanas gadu, atbilstību standartam.
6. Pretendents iesniedzot piedāvājumu iekārtām un aprīkojumam:

6.1. tehniskajā piedāvājumā norāda katra sava konkrētā piedāvātā materiāla nosaukums, ražotāju, marku, modeli un tehnisko raksturojumu (izmērus) un pievieno sertifikātus, kas norāda uz iekārtas atbilstību drošības standartam;

* 1. nepieciešamības gadījumā Piegādātājam ir jānodrošina testēšanas pārskatu kopijas;
  2. materiāli, ko Pretendents piedāvā darbu veikšanai, ir jānorāda precīzi, nevis ievietojot tekstu ar atzīmi „vai analogs”;
  3. informācijai jābūt detalizētai, lai Pasūtītājs varētu izvērtēt, vai piedāvātās ierīces un aprīkojums tiešām ir atbilstošs tehnisko specifikāciju prasībām;
  4. Piegādātājai un uzstādītajai iekārtai jābūt atbilstošai 2020.gada 7.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.18 “Spēļu un rekreācijas laukumu drošības noteikumi”. Pēc uzstādīšanas pārbaudi, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.18.

1. Izpildīto darbu un uzstādītā aprīkojuma garantijas laiks – ne mazāk kā36 mēneši, ja ierīces netiek tīši mehāniski bojātas.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k** | **Preces nosaukums un papildus informācija** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| 1 | Koka smilšu kaste ar sēdvirsmām un galdiņu stūros 3x3m. | kmpl | 2 |
|  | Preces uzstādīšanā iekļauta preces komplektēšana, montāža, uzstādīšana un izejmateriāli:  **Smilšu kaste izgatavota no:**   * augstspiedienā impregnētiem priedes koka dēļiem, kas dubultā pārklāti ar videi draudzīgu, atmosfēras iedarbības izturīgu, brūnā tonī tonētu laku; * Smilšu kastes stūra savienojumus rotā dekoratīvie elementi, kas izgatavoti no krāsota saplākšņa 4gab; * Smilšu kastes malas pa perimetru pietiekami platas, lai uz tām varētu sēdēt vai izmantot tās kā virsmu, uz kuras novietot mantas, rotaļlietas vai izlikt figūras no smiltīm; * Noapaļotas nerūsējošā tērauda skrūves un/vai skrūvju vietas nosegtas ar plastikāta aizsargvāciņiem. * Pamati izgatavoti no cinkota tērauda, kas pasargā no koksnes tiešas saskares ar zemi, tādējādi novēršot trupi un palielinot iekārtas izturību   **Izmēri:**   * Garums 3,00 m * Platums 3,00 m * Augstums 330 mm * Drošības zona: 6,00 x 6,00m * Vecuma grupa 1-12 gadi   Iekārtai jāatbilst EN 1176 drošības un kvalitātes standartam un ir jābūt apstiprinātai ar neatkarīgas inspicēšanas institūcijas TUV (vai analogu) izsniegtu sertifikātu. |  |  |
| 2 | Koka smilšu kaste ar sēdvirsmām un galdiņu stūros 4x3m. | kmpl | 1 |
|  | Preces uzstādīšanā iekļauta preces komplektēšana, montāža, uzstādīšana un izejmateriāli:  **Smilšu kaste izgatavota no:**   * augstspiedienā impregnētiem priedes koka dēļiem, kas dubultā pārklāti ar videi draudzīgu, atmosfēras iedarbības izturīgu, brūnā tonī tonētu laku; * Smilšu kastes stūra savienojumus rotā dekoratīvie elementi, kas izgatavoti no krāsota saplākšņa 4gab; * Smilšu kastes malas pa perimetru pietiekami platas, lai uz tām varētu sēdēt vai izmantot tās kā virsmu, uz kuras novietot mantas, rotaļlietas vai izlikt figūras no smiltīm; * Noapaļotas nerūsējošā tērauda skrūves un/vai skrūvju vietas nosegtas ar plastikāta aizsargvāciņiem. * Pamati izgatavoti no cinkota tērauda, kas pasargā no koksnes tiešas saskares ar zemi, tādējādi novēršot trupi un palielinot iekārtas izturību   **Izmēri:**   * Garums 3,00 m * Platums 4,00 m * Augstums 330 mm * Drošības zona: 6,00x7,00 m * Vecuma grupa 1-12   Iekārtai jāatbilst EN 1176 drošības un kvalitātes standartam un ir jābūt apstiprinātai ar neatkarīgas inspicēšanas institūcijas TUV (vai analogu) izsniegtu sertifikātu. |  |  |

2. pielikums

Iepirkumam "Bērnu rotaļu laukumu smilšu kastu piegāde un uzstādīšana Limbažu pilsētas 2.pirmssskolas izglītības iestādē “Kāpēcītis”"

**PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA**

**\_\_\_.\_\_\_\_.2023. Nr.\_\_\_\_\_\_**

**Pamatojoties uz saņemto uzaicinājumu, iesniedzam piedāvājumu iepirkumam “Bērnu rotaļu laukumu smilšu kastu piegāde un uzstādīšana Limbažu pilsētas 2.pirmssskolas izglītības iestādē “Kāpēcītis””.**

1. **INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums**  **vai vārds, uzvārds** |  |
| **Reģistrācijas Nr.**  **vai personas kods** |  |
| **Pretendenta bankas rekvizīti** |  |
| **Adrese** |  |
| **Tālr., faksa Nr.** |  |
| **Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese** |  |
| **Pretendents nodrošina vai nenodrošina līguma elektronisku parakstīšanu** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats** |  |

Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

Piekrītam visām Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

1. **TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N.p.k** | **Prasības** | **Piedāvājums** |
| 1 | Koka smilšu kaste ar sēdvirsmām un galdiņu stūros 3x3m. |  |
|  | Preces uzstādīšanā iekļauta preces komplektēšana, montāža, uzstādīšana un izejmateriāli:  **Smilšu kaste izgatavota no:**   * augstspiedienā impregnētiem priedes koka dēļiem, kas dubultā pārklāti ar videi draudzīgu, atmosfēras iedarbības izturīgu, brūnā tonī tonētu laku; * Smilšu kastes stūra savienojumus rotā dekoratīvie elementi, kas izgatavoti no krāsota saplākšņa 4gab; * Smilšu kastes malas pa perimetru pietiekami platas, lai uz tām varētu sēdēt vai izmantot tās kā virsmu, uz kuras novietot mantas, rotaļlietas vai izlikt figūras no smiltīm; * Noapaļotas nerūsējošā tērauda skrūves un/vai skrūvju vietas nosegtas ar plastikāta aizsargvāciņiem. * Pamati izgatavoti no cinkota tērauda, kas pasargā no koksnes tiešas saskares ar zemi, tādējādi novēršot trupi un palielinot iekārtas izturību   **Izmēri:**   * Garums 3,00 m * Platums 3,00 m * Augstums 330 mm * Drošības zona: 6,00 x 6,00m * Vecuma grupa 1-12 gadi   Iekārtai jāatbilst EN 1176 drošības un kvalitātes standartam un ir jābūt apstiprinātai ar neatkarīgas inspicēšanas institūcijas TUV (vai analogu) izsniegtu sertifikātu. |  |
| 2 | Koka smilšu kaste ar sēdvirsmām un galdiņu stūros 4x3m. |  |
|  | Preces uzstādīšanā iekļauta preces komplektēšana, montāža, uzstādīšana un izejmateriāli:  **Smilšu kaste izgatavota no:**   * augstspiedienā impregnētiem priedes koka dēļiem, kas dubultā pārklāti ar videi draudzīgu, atmosfēras iedarbības izturīgu, brūnā tonī tonētu laku; * Smilšu kastes stūra savienojumus rotā dekoratīvie elementi, kas izgatavoti no krāsota saplākšņa 4gab; * Smilšu kastes malas pa perimetru pietiekami platas, lai uz tām varētu sēdēt vai izmantot tās kā virsmu, uz kuras novietot mantas, rotaļlietas vai izlikt figūras no smiltīm; * Noapaļotas nerūsējošā tērauda skrūves un/vai skrūvju vietas nosegtas ar plastikāta aizsargvāciņiem. * Pamati izgatavoti no cinkota tērauda, kas pasargā no koksnes tiešas saskares ar zemi, tādējādi novēršot trupi un palielinot iekārtas izturību   **Izmēri:**   * Garums 3,00 m * Platums 4,00 m * Augstums 330 mm * Drošības zona: 6,00x7,00 m * Vecuma grupa 1-12   Iekārtai jāatbilst EN 1176 drošības un kvalitātes standartam un ir jābūt apstiprinātai ar neatkarīgas inspicēšanas institūcijas TUV (vai analogu) izsniegtu sertifikātu. |  |

1. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p. k. | Nosaukums | Vienas vienības cena, EUR bez PVN | Skaits | Kopējā cena EUR bez PVN |
|  | Koka smilšu kaste ar sēdvirsmām un galdiņu stūros 3x3m. |  | 2 |  |
|  | Koka smilšu kaste ar sēdvirsmām un galdiņu stūros 4x3m. |  | 1 |  |
| **Kopā EUR bez PVN:** | | | |  |
| **PVN:** | | | |  |
| **Kopsumma, EUR ar PVN:** | | | |  |

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_