**UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU IEPIRKUMAM**

Limbažu novada pašvaldības Limbažu apvienības pārvalde uzaicina iesniegt savu cenu piedāvājumu **“Ceļa B2-20 Šķērstiņi – Pīlādži apgaismojuma izbūve Lādes ciemā, Limbažu pagastā, Limbažu novadā”.**

1. Līguma izpildes termiņš – ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
2. Izpildes vieta - Lāde, Limbažu pagasts, Limbažu novads.
3. Līguma apmaksa – līguma apmaksa tiek veikta 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.
4. Pretendentam, kuram piešķirtas tiesības slēgt līgumu, jāparaksta pasūtītāja sagatavotais līgums un ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt līgumu nosūtīšanas dienas un jāiesniedz pasūtītājam parakstīts līgums. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminēto dokumentu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt līgumu.
5. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir pēc cenu aptaujas noteikumiem un tā pielikumiem atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru Pasūtītājs nosaka, ņemot vērā **zemāko** cenu.

Piedāvājumus iepirkumam var iesniegt līdz **2025.gada 08. maijam, plkst.11:00**. Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.

Piedāvājums, sastāv no aizpildītas piedāvājuma veidlapas (uzaicinājuma 2.pielikums), atbilstoši LBN 501-17 sastādītas un aizpildītas būvdarbu tāmes.

Piedāvājumi var tikt iesniegti:

1. iesniedzot personīgi Limbažu apvienības pārvaldē, Mūru ielā 17, Limbažos, Limbažu novadā;
2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Mūru ielā 17, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001;
3. nosūtot ieskanētu pa e-pastu: limbazi@limbazunovads.lv un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu;
4. nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu: limbazi@limbazunovads.lv;
5. Persona, ar kuru sazināties neskaidrību gadījumā  - Viktors Zujevs, mob.tālr.nr. 29164648, e-pasts: viktors.zujevs@limbazunovads.lv.

Pielikumā:

1. Tehniskā specifikācija uz 2lp.
2. Piedāvājuma veidlapa uz 2lp.

1.pielikums

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**“Ceļa B2-20 Šķērstiņi – Pīlādži apgaismojuma izbūve Lādes ciemā, Limbažu pagastā, Limbažu novadā”**

1. Darbi veicami saskaņā ar pielikumā norādītiem darbu apjomiem “Ceļa apgaismojuma izbūve Lādes ciemā, Limbažu pagastā, Limbažu novadā”.
2. Visi darbu un materiālu apjomu tabulā minētie materiāli vai izstrādājumi ir uzrādīti ar mērķi sagatavot pietiekami precīzu un skaidru iepirkuma priekšmeta aprakstu, ir jālieto kopā ar vārdiem “vai ekvivalents”, pat ja tas kādā no vietām nav šādi norādīts.
3. Izvēloties ekvivalentu materiālu vai izstrādājumu tas ir skaidri jānorāda tāmes attiecīgajā rindā un jāpievieno piedāvājumam (salīdzinošā veidā) dokumenti, kuri apliecina piedāvāto materiālu vai iekārtu ekvivalentās tehniskās īpašības (tehniskie parametri, materiālu pases u.c. dokumenti).
4. Veicamo darbu sarakstā norādīto darbu izpilde, iekārtu uzstādīšana un montāža ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, mezgla, izstrādājuma vai iekārtas gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus un izstrādājumus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgā elementa, vai iekārtas drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām un ietverot visus nepieciešamos būvdarbus konkrēta darba izpildei.
5. Pretendentam, ņemot vērā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvniecībai un objekta pilnīgai nodošanai ekspluatācijā.
6. Tāme jāizstrādā atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajiem darbu apjomiem, un atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, izmaksas aritmētiski jānoapaļo līdz diviem cipariem aiz komata.

**Darbu apjomi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Darbu, materiālu un resursu nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **Materiālu specifikācija - apgaismojums** |  |   |
| 1 | Kabelis ar alumīnija (Al) dzīslām 4x16 mm2 | m | 500 |
| 2 | Kabelis ar vara (Cu) dzīslām 3x1.5 mm2 | m | 56 |
| 3 | Kabeļa brīdinājuma lenta, platums 120mm | m | 500 |
| 4 | Aizsargcaurule d 75mm (450N, 2.klase) | m | 400 |
| 5 | Aizsargcaurule d 75mm (750N, 3.klase) | m | 100 |
| 6 | Automātslēdzis 1C4A, 230V, 6kA | gab. | 6 |
| 7 | Automātslēdža stiprināšanas kronšteins - sliede | gab. | 6 |
| 8 | Gaismeklis Philips - BGP291 T25 1 xLED49-4S/740 DN08, P=30.5kW ar ZHAGA kontrolieri | gab. | 6 |
| 9 | Cinkots tērauda stabs H=6,0m ∅146mm | gab. | 6 |
| 10 | Staba pamats 6 m balstam ar gumijas blīvi | gab. | 6 |
| 11 | L-veida konsole 5.0°,1,5m | gab. | 6 |
| 12 | Nozarošanas spaiļu komplekts 4x(Cu/Al 1.5-25/10-35mm²), kabeļu komutācijai balstā | gab. | 6 |
| 13 | Kabeļa gala apdare četrudzīslu plastmasas kabelim 25mm2 | kompl. | 12 |
| 14 | Apg. staba zemējums:• Zemējuma elektrods, tērauds L=2000mm, ∅16mm, ar iespēju pagarināt, 2 gab.• Elektroda uzgalis, 1 gab.• Zemējuma stieple, cinkota ∅10mm, 1 gab.• Spaile zemējuma, universāla, cinkotam metālam, 1 gab.• Zemētājvads Cu (izvadiem, savienošanai) ∅16 mm, daudzdzīslu vadītājs, 2m• Lenta zemējuma kontūra savienojumu hermetizācijai, 1 gab.• Kab.kurpe XMAR 1016-1 16mm2 presējamā Cu, 1 gab.  | kompl. | 6 |
| 15 | Šķembas (0,12m3 zem apg. staba pamata) | m3 | 0,5 |
| 16 | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |
|  | **Darbu daudzumu kopsavilkums - apgaismojums** |  |   |
| 1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā | m | 500 |
| 2 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 27 |
| 3 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 500 |
| 4 | Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 500 |
| 5 | Šķembu atjaunošana (ieskaitot atjaunošanas materiālus) | m2 | 4 |
| 6 | Grants atjaunošana (ieskaitot atjaunošanas materiālus); (Blietēšana pa kārtām ar soli 15cm, virskārtu (20cm) atjaunot ar minerālmateriāla maisījumu, to noblietējot) | m2 | 16 |
| 7 | Teritorijas labiekārtošana (ieskaitot atjaunošanas materiālus) | m2 | 18 |
| 8 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 500 |
| 9 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana esošā vai projektējamā apgaismojuma balstā | gab. | 14 |
| 10 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare  | gab. | 14 |
| 11 | Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma stabam | gab. | 6 |
| 12 | Apgaismošanas staba pamata montāža | kompl. | 6 |
| 13 | Apgaismošanas staba montāža | kompl. | 6 |
| 14 | Balsta zemējuma montāža | kompl. | 6 |
| 15 | LED gaismekļa montāža | kompl. | 6 |
| 16 | Vadības iekārtas montāža gaismeklī  | kompl. | 6 |
| 17 | Kabeļa montāža pa celtniecības konstrukcijām (stabā) | m | 60 |
| 18 | Šķembas ieklāšana (zem apg. staba pamatiem) | m3 | 2,64 |
| 19 | Komutācijas automātu montāža (stabā) | gab. | 5 |
| 20 | Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba  | objekts | 1 |
| 21 | Transporta un gājēju kustības organizēšana | objekts | 1 |
| 22 | Tehniskās dokumentācijas izgatavošana | objekts | 1 |
| 23 | Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā | objekts | 1 |
| 24 | Transporta izdevumi | objekts | 1 |
|  | **Pielikums** |  |  |
| 1 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1 |
| 2 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | objekts | 1 |
| 3 | EPL digitālā uzmērīšana | objekts | 1 |

2.pielikums

**PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA**

**\_\_\_.\_\_\_\_.2025. Nr.\_\_\_\_\_\_**

Pamatojoties uz saņemto uzaicinājumu, iesniedzam piedāvājumu iepirkumam **“Ceļa B2-20 Šķērstiņi – Pīlādži apgaismojuma izbūve Lādes ciemā, Limbažu pagastā, Limbažu novadā”.**

1. **INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums** |  |
| **Reģistrācijas Nr.** |  |
| **Pretendenta būvkomersantu reģistrācijas Nr.** |  |
| **Pretendenta bankas rekvizīti** |  |
| **Adrese** |  |
| **Tālr., faksa Nr.** |  |
| **Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese** |  |
| **Pretendenta būvdarbu vadītāja vārds uzvārds, sert.nr.** |  |
| **Pretendents nodrošina vai nenodrošina līguma elektronisku parakstīšanu** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats** |  |

Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

Piekrītam visām Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

1. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nosaukums |  | PVN | Cena kopā ar PVN, EUR |
| Cena bez PVN, EUR |
| **Ceļa B2-20 Šķērstiņi – Pīlādži apgaismojuma izbūve Lādes ciemā, Limbažu pagastā, Limbažu novadā** |  |  |  |

Pielikumā: Tāmes uz \_ lapām.

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_